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Test grilă – Defecte și remedieri la instalațiile electrice de J.T.
1. Care este prima etapă înainte de a interveni la un echipament electric de J.T.?

a) Curățarea echipamentului
b) Verificarea temperaturii componentelor
c) Deconectarea alimentării
d) Strângerea conexiunilor

2. Ce instrument se folosește pentru verificarea lipsei tensiunii?
a) Multimetru digital
b) Detector de tensiune
c) Presă de papuci
d) Megohmetru

3. Ce indică de regulă o izolație deteriorată a cablurilor?
a) Supraincălzire mecanică
b) Scurtcircuit posibil
c) Tensiune mai mare decât normal
d) Consum redus

4. Cu ce se verifică rezistența de izolație a unui conductor?
a) Voltmetru
b) Wattmetru
c) Megohmetru
d) Termometru infraroșu

5. Ce măsură se ia când se identifică un conductor rupt?
a) Se elimină protecția diferențială
b) Se înlocuiește sau se reface îmbinarea
c) Se crește tensiunea de alimentare
d) Se unge conductorul

6. Un contact slăbit la un tablou electric poate duce la:
a) Răcire excesivă
b) Scădere de tensiune locală și încălzire
c) Izolație îmbunătățită
d) Creșterea randamentului

7. Oxidarea la borne se remediază prin:
a) Vopsire
b) Curățare și strângere
c) Izolare cu bandă adezivă
d) Adăugarea de ulei

8. O siguranță fuzibilă topită se înlocuiește cu:
a) Orice model compatibil fizic
b) Una cu curent nominal mai mare
c) Una cu aceleași caracteristici nominale
d) Un releu termic



9. Ce poate provoca declanșarea unui întreruptor automat?
a) Conexiuni strânse corect
b) Suprasarcină sau scurtcircuit
c) Temperatura scăzută a mediului
d) Tensiune constantă

10. Ce componentă se verifică la motoarele electrice de J.T. cu colector?
a) Condensatorul de pornire
b) Periile colectoare
c) Balastul
d) Transformatorul

11. Ce defect indică o decolorare a izolației la un conductor?
a) Lipsă tensiune
b) Supraincălzire
c) Umiditate
d) Curent slab

12. Ce tip de măsurătoare indică prezența unui scurtcircuit pe linie?
a) Continuitate zero între fază și nul
b) Rezistență foarte mare
c) Tensiune în gol
d) Oscilații de frecvență

13. Ce operație NU se face într-un tablou electric sub tensiune?
a) Strângerea bornelor
b) Măsurarea tensiunii
c) Citirea etichetelor
d) Verificarea vizuală

14. Ce reprezintă protecția RCD?
a) Releu pentru pornirea motoarelor
b) Protecție la supratensiune
c) Protecție diferențială la curenți de scurgere
d) Convertor de tensiune
15. Cum se remediază cel mai corect un conductor ars într-o priză?
a) Se izolează peste zona arsă
b) Se înlocuiește conductorul sau se reface conexiunea
c) Se răcește zona cu aer
d) Se adaugă încă o priză

16. Ce defect este indicat de o lumină care pâlpâie aleatoriu?
a) Conexiune slabă sau contact imperfect
b) Supratensiune constantă
c) Balast supradimensionat
d) Frecvență electrică instabilă

17. Ce instrument se folosește pentru a măsura curentul de sarcină fără întreruperea circuitului?
a) Megohmetru
b) Cleste ampermetric
c) Ohmetru
d) Tester RCD

18. Ce semn indică un defect la un condensator de pornire?
a) Motorul pornește foarte rapid
b) Motorul bâzâie și nu pornește
c) Crește tensiunea în instalație
d) Siguranța nu se mai topește

19. Ce se face după orice intervenție într-o instalație de J.T.?
a) Se pornește imediat alimentarea
b) Se verifică continuitatea, izolația și funcționarea
c) Se șterge echipamentul
d) Se dezactivează protecțiile

20. De ce se folosesc procedurile LOTO (lock-out/tag-out)?
a) Pentru a economisi energie
b) Pentru a evita utilizarea sculelor
c) Pentru a preveni realimentarea accidentală a circuitului
d) Pentru a reduce numărul de cabluri
Barem de corectare – Test grilă J.T.

1. c – Deconectarea alimentării
2. b – Detector de tensiune
3. b – Scurtcircuit posibil
4. c – Megohmetru
5. b – Se înlocuiește sau se reface îmbinarea
6. b – Scădere de tensiune locală și încălzire
7. b – Curățare și strângere
8. c – Aceleași caracteristici nominale
9. b – Suprasarcină sau scurtcircuit
10. b – Periile colectoare
11. b – Supraincălzire
12. a – Continuitate zero între fază și nul
13. a – Strângerea bornelor
14. c – Protecție diferențială
15. b – Înlocuire / refacere conexiune
16. a – Conexiune slabă / contact imperfect
17. b – Cleste ampermetric
18. b – Motorul bâzâie și nu pornește
19. b – Verificare continuitate, izolație, funcționare
20. c – Prevenirea realimentării accidentale

image1.jpeg
* X %

* ¥ 5

* gk

Cofinantat de
Uniunea Europeana




image2.png




