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Clasificarea branşamentelor şi caracterizarea categoriilor 
• aeriene-subterane 
• cu traversare-fără traversare 
• cu suport pentru zid-cu suport pe clădire 
• individuale-colective
Criterii  de clasificarea a  branșamentelor (în instalațiile de alimentare cu energie electrică).
1. După modul de realizare
a) Branșamente aeriene
· Se realizează prin conductoare aeriene între rețeaua de distribuție și clădire.
· Sunt montate pe stâlpi și fixate pe clădire prin console sau ancore.
· Avantaje: cost redus, execuție rapidă, ușor de întreținut.
· Dezavantaje: expuse condițiilor meteorologice și factorilor externi.
b) Branșamente subterane
· Se realizează cu cabluri pozate în pământ, în șanțuri sau tuburi de protecție.
· Avantaje: siguranță sporită, aspect estetic mai bun, protecție față de intemperii.
· Dezavantaje: cost mai mare, intervenții mai dificile în caz de defect.
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2. După existența traversării proprietăților sau căilor de acces
a) Branșamente cu traversare
· Conductoarele traversează drumuri, alei sau proprietăți aparținând altor persoane.
· Necesită respectarea strictă a normelor de siguranță și acorduri legale.
· Se impun înălțimi minime și măsuri speciale de protecție.
b) Branșamente fără traversare
· Se realizează direct între rețea și consumator, fără a traversa alte proprietăți sau căi publice.
· Sunt mai simple din punct de vedere constructiv și administrativ.
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3. După tipul de suport la intrarea în clădire
a) Branșamente cu suport pentru zid
· Conductoarele sunt susținute de un suport metalic sau izolator fixat pe zid.
· Suportul nu face parte din structura clădirii.
· Se utilizează frecvent la clădiri joase.
b) Branșamente cu suport pe clădire
· Fixarea se face direct pe elemente structurale ale clădirii (grinzi, stâlpi, console).
· Necesită o construcție solidă care să preia eforturile mecanice.
· Permit realizarea unor deschideri mai mari.
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4. După numărul de consumatori deserviți
a) Branșamente individuale
· Alimentează un singur consumator sau o singură clădire.
· Au contor și protecții proprii.
· Sunt cele mai răspândite la locuințe individuale.
b) Branșamente colective
· Alimentează mai mulți consumatori (blocuri de locuințe, ansambluri rezidențiale).
· Distribuția energiei se face ulterior prin coloane sau rețele interioare.
· Reduc costurile și numărul de racorduri la rețeaua publică.
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Tabel – Clasificarea branșamentelor (schemă + definiție)
	Criteriu de clasificare
	Categorie
	Schemă simplificată
	Definiție / Caracterizare

	După modul de realizare
	Branșament aerian
	Stâlp ───► Clădire
	Alimentarea se face prin conductoare aeriene între rețeaua de distribuție și clădire.

	
	Branșament subteran
	Stâlp │ ↓ 
Subteran ─► Clădire
	Alimentarea se face prin cabluri pozate în pământ, protejate mecanic.

	După existența traversării
	Cu traversare
	Stâlp ────(drum/curte)────► Clădire
	Branșamentul traversează drumuri, alei sau proprietăți străine.

	
	Fără traversare
	Stâlp ───► Clădire
	Branșamentul nu traversează alte proprietăți sau căi de acces.

	După tipul de suport
	Cu suport pentru zid
	Conductor → ● (suport) → zid
	Conductoarele sunt susținute de un suport fixat pe zidul clădirii.

	
	Cu suport pe clădire
	Conductor → ● (element structural)
	Fixarea se face pe elemente structurale ale clădirii (grinzi, stâlpi).

	După numărul de consumatori
	Individual
	Rețea → Contor → Consumator
	Alimentează un singur consumator sau o singură clădire.

	
	Colectiv
	Rețea → Contor general → Consumatori
	Alimentează mai mulți consumatori printr-un singur branșament.



Breviar explicativ
· Aeriene → conductoare în aer
· Subterane → cabluri în pământ
· Cu traversare → trece peste drum/proprietate
· Fără traversare → legătură directă
· Suport pentru zid → suport fixat pe zid
· Suport pe clădire → pe element structural
· Individual → un consumator
· Colectiv → mai mulți consumatori
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