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FIȘĂ DE VERIFICARE – Instalații electrice JT
1. Date generale
· Locul lucrării: ........................................................
· Descrierea intervenției: ....................................................
· Data efectuării: ...............
· Executant (electrician autorizat): ........................................
· Responsabil lucrare: ......................................................
2. Verificări înainte de începerea lucrărilor
	Nr
	Element verificat
	Da
	Nu
	Observații

	2.1
	Echipamentul / circuitul a fost identificat corect
	☐
	☐
	

	2.2
	Schema/planul instalației a fost verificat
	☐
	☐
	

	2.3
	Echipamentul a fost scos de sub tensiune (SDST)
	☐
	☐
	

	2.4
	Prevenire realimentare (blocare, lacăt, etichetare)
	☐
	☐
	

	2.5
	Verificarea lipsei tensiunii
	☐
	☐
	

	2.6
	Delimitare și semnalizare zonă de lucru
	☐
	☐
	

	2.7
	EIP adecvat (mănuși, încălțăminte, scule izolate)
	☐
	☐
	



3. Lucrări executate
	Nr
	Tip lucrare
	Efectuat
	Observații

	3.1
	Înlocuire componente defecte
	☐
	

	3.2
	Remediere conexiuni slăbite
	☐
	

	3.3
	Curățare echipamente și contacte
	☐
	

	3.4
	Refacere izolație / protecție cabluri
	☐
	

	3.5
	Verificare și refacere PE / echipotențializare
	☐
	

	3.6
	Alte intervenții
	☐
	.............................................



4. Verificări și măsurători după remediere
4.1. Verificări electrice
	Nr
	Măsurătoare / verificare
	Valoare măsurată
	Conform
	Observații

	4.1.1
	Continuitate conductor PE
	.................
	☐
	

	4.1.2
	Rezistență izolație
	................. MΩ
	☐
	

	4.1.3
	Impedanța buclei de defect
	................. Ω
	☐
	

	4.1.4
	Test RCD (curent declanșare / timp)
	.................
	☐
	

	4.1.5
	Tensiune alimentare
	................. V
	☐
	

	4.1.6
	Sens faze (dacă e cazul)
	OK / NOK
	☐
	


4.2. Verificări mecanice
	Nr
	Verificare
	Da
	Nu
	Observații

	4.2.1
	Conexiuni strânse corespunzător
	☐
	☐
	

	4.2.2
	Cabluri fixate și protejate corespunzător
	☐
	☐
	

	4.2.3
	Grad protecție (IP) asigurat
	☐
	☐
	

	4.2.4
	Echipamentul a fost închis etanș
	☐
	☐
	



5. Repunerea în funcțiune
	Nr
	Etapă
	Da
	Nu
	Observații

	5.1
	Îndepărtare puneri la pământ / scurtcircuitări
	☐
	☐
	

	5.2
	Îndepărtare semnalizări şi blocaje
	☐
	☐
	

	5.3
	Realimentare instalație
	☐
	☐
	

	5.4
	Verificare funcționare în gol
	☐
	☐
	

	5.5
	Verificare funcționare în sarcină
	☐
	☐
	

	5.6
	Monitorizare post-intervenție
	☐
	☐
	



6. Concluzii finale
· Instalația (este / nu este) aptă pentru punerea în funcțiune.
· Observații suplimentare:
......................................................................................
......................................................................................

7. Semnături
· Executant: ..........................................
· Responsabil lucrare: ................................
· Beneficiar: ...........................................
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