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Suport de curs- luna ianuarie
Stagii de pregătire practică
Activitatea 1 – acțiuni care vizează programe 
de învățare la locul de muncă
A1.1. Module de practică
An şcolar: 2025 – 2026
Denumire modul de practică: ALIMENTAREA RECEPTOARELOR ELECTRICE
Nr de ore/an: 150 ore/an

Tutore practică: prof. Stanciu Carmen-Simona
Clasificarea branşamentelor şi caracterizarea lor
1. Structura unui branșament electric
Un branșament electric este ansamblul de instalații care realizează legătura dintre rețeaua de distribuție a furnizorului și instalația interioară a consumatorului.

Structura generală:
Rețea de distribuție → Racord electric → Firidă de branșament → Instalație interioară

2. Racordul electric

Definiție

Racordul electric este partea branșamentului care face legătura fizică între rețeaua de distribuție (aeriană sau subterană) și firida de branșament.

Componente principale

· conductoare sau cabluri electrice

· elemente de susținere (izolatori, console, ancore)

· protecții mecanice (tuburi, teci)

· accesorii de prindere și etanșare

Tipuri de racord

· aerian – realizat cu conductoare aeriene

· subteran – realizat cu cabluri pozate în sol

Rol

· transportă energia electrică de la rețea la punctul de măsurare/protecție

· asigură siguranța mecanică și electrică a alimentării

3. Firida de branșament

Definiție

Firida de branșament este un dulap electric amplasat la limita proprietății sau pe clădire, în care sunt montate aparatul de măsură și dispozitivele de protecție.

3.1 Firida de branșament principală

Caracteristici

· este prima firidă după racordul electric

· conține:

· contorul de energie electrică

· siguranțe fuzibile / întreruptor automat

· borne de racord

· aparține de regulă operatorului de distribuție

Rol

· măsurarea energiei consumate

· protecția branșamentului

· delimitarea dintre rețeaua furnizorului și instalația consumatorului

3.2 Firida de branșament secundară

Caracteristici

· este amplasată după firida principală

· nu conține contor

· conține aparate de distribuție și protecție

Rol

· distribuirea energiei către mai mulți consumatori

· utilizată frecvent la:

· branșamente colective

· blocuri de locuințe

· ansambluri de clădiri

4. Schemă simplificată

Rețea electrică

      |

   Racord electric

      |

 Firidă principală

 (contor + protecții)

      |

 Firidă secundară

 (distribuție)

      |

 Instalație interioară

· Racordul → aduce energia de la rețea

· Firida principală → măsoară și protejează

· Firida secundară → distribuie energia
Coloana electrică – structură și părți componente

1. Definiție
Coloana electrică este partea instalației electrice care face legătura între
firida de branșament (sau tabloul general) și tablourile de distribuție ale consumatorilor.
2. Structura generală a unei coloane electrice

Firidă de branșament / Tablou general

            |

        Coloana electrică

            |

   Tablou individual / Tablouri de etaj

            |

       Instalație interioară

3. Coloana electrică individuală

Definiție

Coloana electrică individuală alimentează un singur consumator (locuință individuală, spațiu comercial).

Structură

Firidă de branșament

        |

  Coloana electrică

        |

 Tablou individual

Părți componente

· conductoare/cabluri electrice (monofazate sau trifazate)

· tuburi sau canale de protecție

· elemente de fixare (cleme, bride)

· protecții la capete (siguranțe, întreruptoare)

· conductor de protecție (PE)

Caracteristici

· traseu simplu

· secțiuni adaptate unui singur consumator

· exploatare și întreținere ușoară

4. Coloana electrică colectivă

Definiție
Coloana electrică colectivă alimentează mai mulți consumatori, fiind specifică blocurilor de locuințe sau clădirilor cu mai multe unități.
Structură

Firidă de branșament

        |

   Coloana colectivă

        |

 Tablouri de etaj

        |

 Tablouri individuale (apartamente)

Părți componente

· cabluri electrice de putere (trifazate, de regulă)

· coloane montate în ghene sau canale tehnice

· tablouri de distribuție pe nivel

· dispozitive de protecție (siguranțe, întreruptoare automate)

· conductoare de protecție și nul

· sisteme de fixare și protecție mecanică

Caracteristici

· distribuție pe verticală

· secțiuni mai mari ale conductoarelor

· protecții pe tronsoane

· permite alimentarea mai multor consumatori

5. Diferențe esențiale (sinteză)

	Caracteristică
	Coloana individuală
	Coloana colectivă

	Nr. consumatori
	1
	Mai mulți

	Complexitate
	Redusă
	Ridicată

	Secțiune cabluri
	Mai mică
	Mai mare

	Tablouri intermediare
	Nu
	Da

	Domeniu de utilizare
	Case, spații individuale
	Blocuri, clădiri mari


· Coloana → transportă energia de la firidă la tablouri

· Individuală → un singur consumator

· Colectivă → mai mulți consumatori
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Regim normal de funcţionare (la parametrii prescrişi)
Regimul normal de funcționare (la parametrii prescriși) se referă la starea în care un echipament electric sau un sistem funcționează în limitele specificate de fabricant sau de standardele tehnice, fără depășiri ale tensiunii, curentului, temperaturii sau altor parametri și fără perturbarea funcționării normale a echipamentului sau a sarcinii.

Definiție detaliată:

Regim normal de funcționare = funcționarea unui echipament în condiții stabile, sigure și conforme cu parametrii nominali prescriși, astfel încât performanța să fie optimă și durata de viață să nu fie afectată.

Parametrii care definesc regimul normal:

1. Tensiunea de alimentare – trebuie să fie în intervalul nominal specificat (ex.: ±5% din valoarea nominală).

2. Curentul de sarcină – să nu depășească curentul nominal al echipamentului.

3. Puterea – să fie conformă cu puterea nominală (W sau VA).

4. Frecvența (pentru echipamente AC) – să fie stabilă la valoarea nominală (ex.: 50 Hz sau 60 Hz).

5. Temperatura de funcționare – să fie în intervalul specificat de fabricant.

6. Factorul de putere și stabilitatea tensiunii – să fie în limite normale pentru a asigura performanță optimă și eficiență.

Observații:

· Funcționarea în regim normal asigură eficiență maximă, siguranță și durabilitate.

· Depășirea parametrilor prescriși poate duce la supraîncălzire, uzură prematură sau defectarea echipamentului.

· În practică, regimul normal este considerat valoarea de referință pentru dimensionarea protecțiilor și întreținerea echipamentului.

Exemplu:
Un transformator nominalizat la 230 V, 10 A și 50 Hz funcționează în regim normal dacă tensiunea de alimentare rămâne în jur de 230 V, curentul nu depășește 10 A, temperatura uleiului nu depășește valoarea maximă admisă și frecvența rețelei este constantă la 50 Hz.

 Bibliografie:
1. Ion Popescu, “Instalații Electrice”, Editura Didactică și Pedagogică.

2. Gh. Gheorghe, “Instalații Electrice de Joasă Tensiune”, Ed. MatrixRom.

3. Dumitru Oancea, “Instalații Electrice Industriale”, Editura AGIR.

4. Tiberiu Tudor, “Instalații și echipamente electrice”, Ed. MatrixRom.

5. C. Nedelcu, “Distribuții Electrice”, Ed. Tehnică.
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