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Nume elev………………………………………                                                            Clasa………………
TEST – BRANȘAMENTE ELECTRICE
Timp de lucru: 45 minute
Punctaj total: 100 puncte
I. Întrebări grilă (20 puncte – 5 × 4p)
1. Branșamentul electric reprezintă:
a) instalația interioară a clădirii
b) legătura dintre rețeaua de distribuție și instalația consumatorului
c) rețeaua de joasă tensiune

2. Racordul electric este:
a) partea branșamentului dintre rețea și firida de branșament
b) contorul de energie electrică
c) instalația interioară

3. Firida de branșament principală conține obligatoriu:
a) prize
b) contorul de energie electrică
c) tabloul de distribuție interior

4. Firida de branșament secundară se utilizează:
a) doar la branșamente individuale
b) pentru măsurarea energiei
c) pentru distribuția energiei către mai mulți consumatori

5. Racordul electric poate fi:
a) doar aerian
b) doar subteran
c) aerian sau subteran
II. Întrebări cu răspuns scurt (30 puncte – 6 × 5p)
6. Definiți branșamentul electric.
7. Definiți racordul electric.
8. Precizați rolul racordului electric.
9. Definiți firida de branșament.
10. Precizați rolul firidei de branșament principală.
11. Precizați rolul firidei de branșament secundară.
III. Întrebări de tip „enumerați” (20 puncte – 4 × 5p)
12. Enumerați părțile componente ale unui branșament electric.
13. Enumerați componentele racordului electric.
14. Enumerați elementele din firida de branșament principală.
15. Enumerați situațiile în care se folosește firida de branșament secundară.
IV. Întrebare de dezvoltare (20 puncte)
16. Descrieți structura unui branșament electric și traseul energiei de la rețea la consumator.
V. Întrebare schemă (10 puncte)
17. Desenați schema unui branșament electric și indicați:
· racordul electric
· firida de branșament principală
· firida de branșament secundară





BAREM DE CORECTARE
I. Grilă – 20p
1-b; 2-a; 3-b; 4-c; 5-c.
· fiecare răspuns corect: 4p
II. Răspuns scurt – 30p
· definiție completă și corectă: 5p
· definiție parțială: 2–3p
III. Enumerați – 20p
· minimum 3 elemente corecte: 5p
· 1–2 elemente: 2–3p
IV. Dezvoltare – 20p
· structură clară: 8p
· folosirea termenilor corecți: 6p
· coerență și logică: 6p
V. Schemă – 10p
· schemă corectă: 6p
· identificare corectă a elementelor: 4p
NOTĂ
· 90–100p → Foarte bine
· 70–89p → Bine
· 50–69p → Suficient
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