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FOND: Fondul Social European+
Program: Program Educație și Ocupare

Prioritate: P8.Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiectiv specific: ESO4.5_Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie

Apel de proiecte: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT– Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate

Titlu proiect:Practica Educațională Îmbunătățită: Un Proiect pentru Dezvoltarea Tinerilor
Cod SMIS: 316928
Contract de finanţare nr. G2024-79867/14.11.2024
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	Întocmit,
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Coordonator profesori,
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SUPORT DE CURS_LUNA NOIEMBRIE
STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

ACTIVITATEA 1-ACȚIUNI CARE VIZEAZĂ PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

A1.1.MODULE DE PRACTICĂ

AN ȘCOLAR: 2025-2026
Domeniul de pregătire profesională generală: Industrie textilă
Calificarea profesională: Filator

Nr. de ore 150 ore/an

Tutore practică Prof. Iovu Sanda Constanța

Curriculumul în dezvoltare locală pentru Învățământ profesional- clasa a XI-a, calificarea profesională: FILATOR are alocat un număr de150 h  şi presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, agenţi economici. Modulul vizează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării în domeniul Industriei textilă și pielărie, calificarea profesională Filator.  

Lista unităţilor de rezultate ale învăţării:

· Unităţi rezultate ale învăţării –tehnice generale

1. Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specific domeniului textile pielărie

2. Identificarea şi selectarea materiilor prime din textile pielărie

3. Aplicarea normelor de sănătate şi securitatea muncii (NSSM) şi protecţie a mediului în industria textilă şi pielărie

4. Planificarea activităţii proprii

· Unităţi de rezultate ale învăţării – tehnice specializate

          Curriculumul în dezvoltare locală are în vedere:

· Resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolii, cadrul de colaborare cu agenţii 

economici);

· Cerinţele locale pentru pregătirea în domeniul industriei textile, filatură, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.

          Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:

· lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;

· dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională în domeniul industriei textile;

          Curriculum-ul în Dezvoltare Locală  cu titlul “PRELUCRAREA ÎNȘIRUIRILOR FIBROASE”, pentru clasa a XI-a Învățământ profesional a fost elaborat avându-se în vedere necesitatea de a oferi prin curriculum un răspuns mai adecvat cerinţelor agentului economic, exprimat în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea şcolii profesionale.
Proprietățile fibrelor textile –Def.
Def. Fibra textilă reprezintă unitatea de bază a oricărui material textil. Proprietățile acestora influențează semnificativ utilizarea și prelucrarea lor. 
Principalele caracteristici ale fibrelor textile sunt:
· Lungimea și finetea – determină calitatea firului obținut prin filare.

· Elasticitatea – capacitatea de a reveni la forma inițială după deformare.

· Higroscopicitatea – abilitatea de a absorbi și elibera umiditatea.

· Rezistența la tracțiune – determină durabilitatea materialului.

· Comportamentul la ardere – permite identificarea naturii fibrei.

Materii Prime Textile- Clasificare
Def. Materiile prime utilizate în industria textilă sunt esențiale pentru obținerea firelor și țesăturilor cu diferite proprietăți și utilizări. Acestea pot fi clasificate în materii prime naturale și materii prime chimice.

Materiile prime sunt produse naturale extrase dintr-o anumită resursă. În raport cu produsul obţinut materiile prime pot fi considerate de bază şi atunci se regăsesc în produsul principal, sau auxiliare, formând produsele secundare ale procesului tehnologic.
Ţinând cont de participarea procesului tehnologic considerat la transformarea materiilor prime în produse, procesele tehnologice se clasifică în procese de bază, auxiliare şi de servire. 

Procesele tehnologice de bază realizează transformarea efectivă a materiilor prime în produse. Se desfăşoară pe baza unor fluxuri tehnologice principale în care utilajul principal determină capacitatea de producţie a întregii instalaţii sau a unei secţii etc. 

Procesele tehnologice auxiliare sunt esenţiale pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului tehnologic de bază. În această categorie sunt incluse alimentarea cu apă, energie, abur tehnologic şi automatizarea proceselor tehnologice.

Materiile prime textile sunt grupate în funcție de proveniența lor:

a) Fibre naturale

· Vegetale: Bumbac, in, cânepă, iută

· Animale: Lână, mătase naturală

b) Fibre artificiale

· Regenerate: Vascoza, modal, acetat

· Sintetice: Poliester, poliamidă, acrilic, elastan

Materia primă de bază folosită în ind. textilă sunt fibrele textile. Acestea sunt transformate în fire în fabrici numite filature

· În funcție de tipul fibrelor prelucrate, există mai multe tipuri de filaturi: filaturi de bumbac, filaturi de lână, filaturi de in și cânepă, filaturi de mătase, filaturi de vigonie. În filaturi, transformarea materialului fibros în fire se realizează printr-o succesiune de operații tehnologice ce constituie procesul tehnologic de filare.

·  Materii prime naturale Sunt obținute din plante, animale sau minerale și au avantajul de a fi biodegradabile și confortabile.

· Materii prime chimice Aceste fibre sunt produse industrial prin procese chimice și pot fi artificiale (din polimeri naturali) sau sintetice (din petrol).
Proprietățile fibrelor textile sunt influențate de 
-structura macromoleculară și
- chimică a acestora.

Clasificarea proprietăților

a) Proprietăți fizice

* Lungimea – Fibrele pot fi scurte (bumbac, lână) sau filamente lungi (mătase, poliester).
*  Finețea – Determină cât de subțire sau groasă este fibra (ex: mătasea este foarte fină, lâna este mai aspră).
* Luciu – Unele fibre sunt lucioase (mătase, poliester), altele sunt mate (bumbac, lână).
*  Culoare naturală – Unele fibre au culori naturale (ex: lâna poate fi albă, gri sau maro).

b) Proprietăți mecanice

*  Rezistența la rupere – Poliesterul și nailonul sunt foarte rezistente, în timp ce lâna este mai fragilă.
*  Elasticitatea – Elastanul are o elasticitate ridicată, în timp ce bumbacul este mai rigid.
* Alungirea la rupere – Fibrele sintetice se pot întinde mai mult înainte de a se rupe.
* Rezistența la frecare – Poliesterul și nailonul au o rezistență mare la uzură, în timp ce bumbacul se degradează mai repede.

c) Proprietăți chimice
* Reacția la apă – Bumbacul absoarbe bine apa, în timp ce poliesterul respinge umezeala.
* Rezistența la substanțe chimice – Fibrele sintetice sunt mai rezistente la acizi și baze decât fibrele    

    naturale.
* Inflamabilitatea – Lâna și poliesterul sunt mai puțin inflamabile decât bumbacul sau vâscoza.

d) Proprietăți termice

* Conducția termică – Lâna izolează bine căldura, în timp ce poliesterul și bumbacul sunt mai reci la atingere.

* Stabilitatea la temperaturi înalte – Nailonul și poliesterul se topesc la temperaturi ridicate, în timp ce lâna și bumbacul rezistă mai bine.
* Comportamentul la călcare – Bumbacul se șifonează ușor, în timp ce poliesterul și elastanul sunt rezistente la cute.

Alegerea fibrelor în funcție de utilizare.  Domenii de utilizare

* Îmbrăcăminte de vară – Bumbac, in (sunt răcoroase și absorb umezeala).
*Îmbrăcăminte de iarnă – Lână, poliester (păstrează căldura).
*Îmbrăcăminte sportivă – Poliester, elastan (sunt elastice și se usucă rapid).
* Materiale de lux – Mătase, cașmir (sunt fine și confortabile).

Materia primă de bază folosită în ind. textilă sunt fibrele textile. Acestea sunt transformate în fire în fabrici numite filaturi.

În funcție de tipul fibrelor prelucrate, există mai multe tipuri de filaturi: filaturi de bumbac, filaturi de lână, filaturi de in și cânepă, filaturi de mătase, filaturi de vigonie. În filaturi, transformarea materialului fibros în fire se realizează printr-o succesiune de operații tehnologice ce constituie procesul tehnologic de filare.

 Materii prime naturale Sunt obținute din plante, animale sau minerale și au avantajul de a fi biodegradabile și confortabile.

a) Fibre vegetale (din plante)

* Bumbacul – Cea mai utilizată fibră naturală, moale, absorbantă, confortabilă.
* Inul – Mai rigid decât bumbacul, dar mai rezistent și mai răcoros.
* Cânepa – Foarte rezistentă, utilizată în textile ecologice.
* Iuta – Utilizată pentru saci și țesături groase.

b) Fibre animale

* Lâna – Provenită din oaie, este elastică, termoizolantă și moale.
* Mătasea – Produsă de viermii de mătase, este fină, lucioasă și rezistentă.
* Cașmir, alpaca, angora – Fibre de lux, foarte călduroase și fine.

Materii prime chimice Aceste fibre sunt produse industrial prin procese chimice și pot fi artificiale (din polimeri naturali) sau sintetice (din petrol).
a) Fibre artificiale (din celuloză naturală)

* Vâscoza – Moale și absorbantă, similară bumbacului.
* Modal – Mai rezistentă decât vâscoza, plăcută la atingere.
* Acetatul – Lucios, folosit în țesături fine.

b) Fibre sintetice (obținute din petrol)

* Poliesterul – Rezistent la șifonare, elastic și ușor de întreținut.
* Nailonul (poliamida) – Foarte rezistent, utilizat în lenjerie și haine sport.
* Acrilicul – Imită lâna, dar este mai ușor și mai ieftin.
* Elastanul (Spandex, Lycra) – Elastic, folosit în haine sport și lenjerie.

Alegerea materiei prime în funcție de utilizare

* Îmbrăcăminte casual – Bumbac, poliester.
* Haine de iarnă – Lână, acrilic, poliester.
* Haine elegante – Mătase, vâscoză, acetat.
* Îmbrăcăminte sportivă – Poliester, nailon, elastan.

-Domenii de întrebuințare a fibrelor textile

· Industria vestimentară: confecții și accesorii.

· Industria tapișeriei: mobilier, covoare.

· Industria tehnică: echipamente de protecție, parașute, filtre industriale.

· Industria medicală: bandaje, învelișuri pentru proteze.

· Industria auto: tapișerie, airbaguri, centuri de siguranță.

Defecte ale fibrelor textile

Defectele pot afecta calitatea produsului final și pot fi determinate de factori naturali sau tehnologici. Printre cele mai frecvente defecte se numără:

· Neregularitatea grosimii – afectează omogenitatea firului.

· Impurități – particule vegetale sau chimice rămase în urma prelucrării.

· Defecte structurale – zone slabe sau rupte în fibre.

· Deteriorări mecanice – provocate de manipulare defectuoasă.
Instrumente utilizate pentru identificarea fibrelor textile

Pentru determinarea naturii fibrelor textile, se utilizează diverse metode și instrumente, printre care:

· Analiza microscopică – permite observarea structurii fibrei.

· Testul de ardere – indică tipul fibrei prin comportamentul la foc.

· Reacții chimice specifice – identifică fibrele prin reactivi speciali.

· Spectrofotometria IR – analizează compoziția chimică a fibrelor.

· Densitatea și absorbția apei – caracteristici distincte pentru diferite tipuri de fibre.

Ca materii prime se folosesc –fibre textile, pielea și înlocuitorii din piele. Fibrele textile sunt materii prime de bază folosite la obținerea firelor, țesăturilor și tricoturilor. Țesăturile și tricoturile sunt materiale de bază pentru confecțiile textile. Pielea și înlocuitorii din piele se utilizează pentru : încălțăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, articole sport, articole de protecție, articole tehnice, harnașamente. 

Fibrele textile au diverse proprietăți fizice, mecanice, chimice și termice, care influențează utilizarea lor în industria textilă. 
Aceste proprietăți determină durabilitatea, confortul și întreținerea produselor realizate din ele.
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